Мастер-класс

**«Яхта»**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\SkySystems\Desktop\ВЫСТАВКА ММ\АМИ\IMG_5035.JPG | Пользуясь шаблонами, выполняем развертку яхты. Начнем с развертки корпуса. Обводим по шаблону, вырезаем. |
| C:\Users\SkySystems\Desktop\ВЫСТАВКА ММ\АМИ\IMG_5041.JPG | Пользуясь чертежами «вид сверху» и «вид сбоку», выполняем развертку палубы.Склеиваем |
| **C:\Users\SkySystems\Desktop\ВЫСТАВКА ММ\АМИ\IMG_5042.JPG** | Рантгоут модели состоит из мачты, гика и красицы  |
| **C:\Users\SkySystems\Desktop\ВЫСТАВКА ММ\АМИ\IMG_5044.JPG** | Крепятся они с помощью обушков, подтяжек. |
| C:\Users\SkySystems\Desktop\ВЫСТАВКА ММ\АМИ\IMG_5046.JPG | Киль выполняется по шаблону, клеится к низу палубы, внутрь укладывается балласт (металлическая пластина). Размеры и форма плавника показаны на виде «сверху». |
| **C:\Users\SkySystems\Desktop\ВЫСТАВКА ММ\АМИ\IMG_5047.JPG** | Для такелажа хорошо использовать капроновую леску. Мачту растянуть между двумя винтами, концы закрепить на планочках, установленных по бортам. Штанги тянутся на мачты и крепятся на обушках в носу и надо сделать два на корме. Устройство и крепление показано на рисунке. Там же крепление гика к нижней части мачты. Для крепления штоков сделать два погона, один носоидущий к стакселю, другой к корме, к гроту.Парусное вооружение яхты состоит из двух парусов: большого –грота, и малого - стакселя. Для изготовления парусов пригодна любая плотная, но тонкая ткань (батист). Кромки обшить тонким шнуром. Чтобы грот не морщился, по большей его кромке пристрочить три кармана и вставить в них тоненькие полоски – латы. |

Разработчик Ааса Маргарита Ивановна.

Объединение по интересам «Юный конструктор»